# Tehnički podaci

Ručna kružna pila |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nazivni napon | V | 18 | 18
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 6300 | 6300
Maks. dubina rezanja
kod kuta kosog rezanja 0° | mm | 44 | 51
kod kuta kosog rezanja 45° | mm | 30 | 35
Blokada vretena |  | ● | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Promjer lista pile | mm | 125 | 140
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 1,8 | 1,8
Min. debljina osnovnog lista | mm | 0,6 | 0,6
Stezni otvor | mm | 20 | 20
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.