# Data teknis

Mesin gergaji tangan bundar |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Tegangan nominal | V | 18 | 18
Kecepatan idle terukurA) | min-1 | 6300 | 6300
Kedalaman pemotongan maks.
Dengan sudut mitre 0° | mm | 44 | 51
Dengan sudut mitre 45° | mm | 30 | 35
Penguncian spindel |  | ● | ●
Dimensi pelat dasar | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Diameter mata gergaji | mm | 125 | 140
Ketebalan bilah baja maks. | mm | 1,8 | 1,8
Ketebalan bilah baja min. | mm | 0,6 | 0,6
Lubang dudukan | mm | 20 | 20
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 4.0Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.