# Технички податоци

Рачна кружна пила |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Номинален напон | V | 18 | 18
Номинален број на вртежи во празен одA) | min–1 | 6300 | 6300
макс. длабочина на резот
при агол на косо сечење 0° | mm | 44 | 51
при агол на косо сечење 45° | mm | 30 | 35
Блокада за вретеното |  | ● | ●
Димензии на основната плоча | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 125 | 140
макс. дебелина на сечилото на пилата | mm | 1,8 | 1,8
мин. дебелина на сечилото на пилата | mm | 0,6 | 0,6
Отвор за прифатот | mm | 20 | 20
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.