# طرق التشغيل

##

- قم بمواءمة عمق القطع مع سمك قطعة الشغل. ينبغي أن يقل ما يمكن رؤيته تحت قطعة الشغل عن ارتفاع السن الكامل.

قم بفك ذراع الشد (26). بالنسبة لأعماق القطع الصغيرة اخلع المنشار من صفيحة القاعدة (5) بالنسبة لأعماق القطع الكبيرة، اضغط المنشار في اتجاه صفيحة القاعدة (5). اضبط المقاس المرغوب في مقياس عمق القطع. أحكم ربط ذراع الشد (26) مرة أخرى.

يمكن ضبط قوة شد ذراع الشد (26) بشكل لاحق. فك ذراع الشد (26) من أجل ذلك ثم أعد ربطها بإحكام بعد إمالتها بمقدار 30 درجة علی الأقل بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة.

##

يفضل وضع العدة الكهربائية علی جهة غطاء الوقاية الجبهية (15).

قم بفك اللولب المجنح (7). اقلب المنشار إلی الجانب. اضبط المقاس المرغوب في التدريج (8). أعد ربط اللولب المجنح (7) بإحكام.

إرشاد: عند إجراء قطوع الشطب المائلة يكون عمق القطع أصغر من القيمة المشار إليها علی مقياس عمق القطع (27).

##

وتبين علامة القطع 0° (10) وضع شفرة المنشار في حالة القطع بزاوية قائمة. وتبين علامة القطع 45° (9) وضع شفرة المنشار في حالة القطع بزاوية 45°.

ركز المنشار الدائري علی قطعة الشغل كما يظهر ذلك في الصورة، من أجل الحصول علی خط قطع دقيق. من الأفضل أن تقوم بإجراء قطع تجريبي.