# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Verrouillage d’enclenchement de l’interrupteur Marche/Arrêt
(2) | LED d’éclairage
(3) | Clé à six pans creux
(4) | Bouton de blocage de broche
(5) | Plaque de base
(6) | Vis de la butée parallèleA)
(7) | Vis papillon pour présélection de l’angle d’inclinaison
(8) | Échelle graduée d’angles d’inclinaison
(9) | Marquage de coupe 45°
(10) | Marquage de coupe 0°
(11) | Butée parallèleA)
(12) | Capot de protection pendulaire
(13) | Levier de réglage du capot de protection pendulaire
(14) | Éjecteur de copeaux
(15) | Capot de protection
(16) | Interrupteur Marche/Arrêt
(17) | BatterieA)
(18) | Poignée (surface de prise en main isolée)
(19) | Broche d’entraînement
(20) | Flasque d’entraînement
(21) | Lame de scie circulaireA)
(22) | Flasque de serrage
(23) | Vis de serrage avec rondelle
(24) | Bouton de déverrouillage de la batterieA)
(25) | Adaptateur d’aspirationA)
(26) | Levier de serrage pour présélection de la profondeur de coupe
(27) | Échelle graduée de profondeur de coupe
(28) | Paire de serre-jointsA)

A)

  Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.