# Pavaizduoti įrankio elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Įjungimo-išjungimo jungiklio įjungimo blokatorius
(2) | Darbinė lemputė
(3) | Šešiabriaunis raktas
(4) | Suklio fiksuojamasis klavišas
(5) | Pagrindo plokštė
(6) | Lygiagrečiosios atramos varžtasA)
(7) | Sparnuotasis varžtas pjūvio kampui reguliuoti
(8) | Pjovimo kampo nustatymo skalė
(9) | Pjūvio žymė 45°
(10) | Pjūvio žymė 0°
(11) | Lygiagrečioji atramaA)
(12) | Slankusis apsauginis gaubtas
(13) | Slankiojo apsauginio gaubto reguliavimo svirtelė
(14) | Pjuvenų išmetimo anga
(15) | Apsauginis gaubtas
(16) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(17) | AkumuliatoriusA)
(18) | Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(19) | Pjūklo suklys
(20) | Tvirtinamoji jungė
(21) | Pjūklo diskasA)
(22) | Prispaudžiamoji jungė
(23) | Tvirtinamasis varžtas su poveržle
(24) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišasA)
(25) | Nusiurbimo adapterisA)
(26) | Įveržimo svirtelė pjovimo gyliui nustatyti
(27) | Pjūvio gylio skalė
(28) | Veržtuvų poraA)

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.