# Sätt i/byta ut cirkelsågklinga

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Om sågklingan berörs finns risk för personskada.

- Använd aldrig sliprondeller som tillsatsverktyg.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847‑1 och som märkts i enlighet med detta.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de parametrar som anges i denna instruktionsbok och som stämmer överens med de parametrar som anges på elverktyget.

##

En översikt över rekommenderade sågblad hittar du i slutet av denna bruksanvisning.

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Tryck på spindellåsknappen (4) och håll den intryckt.

- Aktivera endast spindellåsknappen (4) när sågspindeln står stilla. I annat fall kan elverktyget skadas.

- Använd insexnyckeln (3) och skruva ut spännskruven (23) i vridriktningen ➊.

- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (12) och håll fast den.

- Ta av spännflänsen (22) och sågbladet (21) från sågspindeln (19).

##

Lägg elverktyget på frontsidan av motorkåpan vid verktygsbyte.

- Rengör sågbladet (21) och alla spänndelar som ska monteras.
- Sväng tillbaka pendelskyddskåpan (12) och håll fast den.
- Sätt sågbladet (21) på fästflänsen (20). Tändernas sågriktning (pilens riktning på sågbladet) och rotationsriktningspilen på skyddskåpan (15) ska stämma överens.
- Sätt på spännflänsen (22) och skruva in spännskruven (23) i rotationsriktningen ➋. Se till att fästflänsen (20) och spännflänsen (22) är monterade i rätt position.
- Tryck på spindellåsknappen (4) och håll den intryckt.
- Använd insexnyckeln (3) för att dra åt spännskruven (23) i rotationsriktningen ➋. Åtdragningsmomentet ska vara 6–9 Nm, det, motsvarar åtdragning för hand plus ¼ varv.