# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Фіксатор вимикача
(2) | Робоче підсвічування
(3) | Гайковий ключ з внутрішнім шестигранником
(4) | Фіксатор шпинделя
(5) | Опорна плита
(6) | Гвинт для паралельного упоруA)
(7) | Гвинт-баранчик для встановлення кута нахилу
(8) | Шкала кутів нахилу
(9) | Позначка для розпилювання 45°
(10) | Позначка для розпилювання 0°
(11) | Паралельний упорA)
(12) | Маятниковий захисний кожух
(13) | Рукоятка для настроювання маятникової захисної кришки
(14) | Викидач тирси
(15) | Захисний кожух
(16) | Вимикач
(17) | Акумуляторна батареяA)
(18) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(19) | Пилковий шпиндель
(20) | Опорний фланець
(21) | Пиляльний дискA)
(22) | Затискний фланець
(23) | Затискний гвинт з шайбою
(24) | Кнопка розблокування акумуляторної батареїA)
(25) | Перехідник до пилососаA)
(26) | Затискний важіль для встановлення глибини розпилювання
(27) | Шкала глибини розпилювання
(28) | СтрубциниA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.