# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Dispositivo di blocco dell’interruttore di avvio/arresto
(2) | Luce di lavoro
(3) | Chiave a brugola
(4) | Pulsante di bloccaggio dell’alberino
(5) | Piastra di base
(6) | Vite per guida parallelaA)
(7) | Vite ad alette per preselezione dell’angolo obliquo
(8) | Scala per angoli obliqui
(9) | Marcatura di taglio a 45°
(10) | Marcatura di taglio a 0°
(11) | Guida parallelaA)
(12) | Cuffia di protezione oscillante
(13) | Leva di regolazione per cuffia di protezione oscillante
(14) | Espulsione dei trucioli
(15) | Cuffia di protezione
(16) | Interruttore di avvio/arresto
(17) | BatteriaA)
(18) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(19) | Alberino della sega
(20) | Flangia di montaggio
(21) | Lama circolareA)
(22) | Flangia di serraggio
(23) | Vite di serraggio con rondella
(24) | Tasto di sbloccaggio della batteriaA)
(25) | Adattatore di aspirazioneA)
(26) | Levetta di fissaggio per preselezione della profondità di taglio
(27) | Scala della profondità di taglio
(28) | Coppia di morsetti a viteA)

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.