# Технически данни

Ръчен циркуляр |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Номинално напрежение | V | 18 | 18
Разчетна скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 6300 | 6300
макс. дълбочина на рязане
При ъгъл на скосяване 0° | mm | 44 | 51
При ъгъл на скосяване 45° | mm | 30 | 35
Застопоряване на вала |  | ● | ●
Размери на основната плоча | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Диаметър на циркулярния диск | mm | 125 | 140
Макс. дебелина на тялото на диска | mm | 1,8 | 1,8
Мин. дебелина на тялото на диска | mm | 0,6 | 0,6
Присъединителен отвор | mm | 20 | 20
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.