# Punerea în funcţiune

## Pornirea/Oprirea

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, acţionaţi mai întâi piedica de pornire (1), iar apoi apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (16) şi menţineţi-l apăsat.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (16).

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, comutatorul de pornire/oprire (16) nu poate fi blocat, ci trebuie să fie menţinut apăsat fără întrerupere în timpul funcţionării ferăstrăului.

## Frână de întrerupere

O frână inerţială integrată reduce timpul de funcţionare din inerţie a pânzei de ferăstrău după deconectarea sculei electrice.