# Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa sculei electrice de la pagina grafică.

(1) | Piedică de pornire pentru comutatorul de pornire/oprire
(2) | Lampă de lucru
(3) | Cheie cu profil hexagonal interior
(4) | Tastă de blocare a axului
(5) | Placă de bază
(6) | Şurub pentru limitatorul paralelA)
(7) | Şurub-fluture pentru preselectarea unghiului de înclinare
(8) | Scală a unghiurilor de înclinare
(9) | Marcaj de tăiere la 45°
(10) | Marcaj de tăiere la 0°
(11) | Limitator paralelA)
(12) | Apărătoare-disc
(13) | Manetă de reglare pentru apărătoarea-disc
(14) | Orificiu de eliminare a aşchiilor
(15) | Capac de protecţie
(16) | Comutator de pornire/oprire
(17) | AcumulatorA)
(18) | Mâner (suprafaţă izolată de prindere)
(19) | Axul ferăstrăului
(20) | Flanşă de prindere
(21) | Pânză de ferăstrău circularA)
(22) | Flanşă de strângere
(23) | Şurub de fixare cu şaibă
(24) | Tastă de deblocare a acumulatoruluiA)
(25) | Adaptor de aspirareA)
(26) | Pârghie de strângere pentru preselectarea adâncimilor de tăiere
(27) | Scală a adâncimilor de tăiere
(28) | Pereche de menghineA)

A)

  Acest accesoriu nu este inclus în setul de livrare standard.