# Date tehnice

Ferăstrău circular manual |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Tensiune nominală | V | 18 | 18
Turaţie nominală în golA) | rot/min | 6300 | 6300
Adâncime maximă de tăiere
la un unghi de înclinare de 0° | mm | 44 | 51
la un unghi de înclinare de 45° | mm | 30 | 35
Dispozitiv de blocare a axului |  | ● | ●
Dimensiuni placă de bază | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 125 | 140
Grosime maximă a corpului pânzei de ferăstrău | mm | 1,8 | 1,8
Grosime minimă a corpului pânzei de ferăstrău | mm | 0,6 | 0,6
Orificiu de prindere | mm | 20 | 20
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 4.0Ah.

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.