# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Zaklep stikala za vklop/izklop
(2) | Delovna lučka
(3) | Šestrobi ključ
(4) | Tipka za blokado vretena
(5) | Osnovna plošča
(6) | Vijak za vzporedno vodiloA)
(7) | Krilni vijak za izbiro zajeralnega kota
(8) | Merilna lestvica za zajeralne kote
(9) | Oznaka reza 45°
(10) | Oznaka reza 0°
(11) | Vzporedno vodiloA)
(12) | Nihajni zaščitni pokrov
(13) | Ročica za nastavljanje nihajnega zaščitnega pokrova
(14) | Izmet odrezkov
(15) | Zaščitni pokrov
(16) | Stikalo za vklop/izklop
(17) | Akumulatorska baterijaA)
(18) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(19) | Vreteno žage
(20) | Prijemalna prirobnica
(21) | Krožni žagin listA)
(22) | Vpenjalna prirobnica
(23) | Zatezni vijak s podložko
(24) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterijeA)
(25) | Adapter za odsesavanjeA)
(26) | Vpenjalna ročica za izbiro globine reza
(27) | Skala globine reza
(28) | Par vijačnih sponA)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.