# Moduri de funcţionare

##

- Reglaţi adâncimea de tăiere în funcţie de grosimea piesei de prelucrat. Sub piesa de prelucrat ar trebui să se poată vedea mai puţin decât înălţimea întreagă a unui dinte.

Slăbiţi pârghia de strângere (26). Pentru o adâncime de tăiere mai mică, trageţi ferăstrăul de pe placa de bază (5), iar pentru o adâncime de tăiere mai mare, apăsaţi ferăstrăul pe placa de bază (5). Reglaţi cota dorită pe scala adâncimilor de tăiere. Strângeţi din nou ferm pârghia de strângere (26).

Forţa de strângere a pârghiei de strângere (26) poate fi reajustată. Pentru aceasta, deşurubaţi pârghia de strângere (26) şi înfiletaţi-o din nou ferm şi descentrat la cel puţin 30° în sens antiorar.

##

Este recomandat să aşezaţi scula electrică pe latura frontală a capacului de protecţie (15).

Desfiletează şurubul-fluture (7). Basculează în lateral ferăstrăul. Reglează cota dorită pe scala (8). Înfiletează ferm la loc şurubul-fluture (7).

Observaţie: În cazul tăierilor de îmbinare pe colţ, adâncimea de tăiere este mai mică decât valoare afişată pe scala adâncimilor de tăiere (27).

##

Marcajul de tăiere la 0° (10) indică poziţia pânzei de ferăstrău la tăierea în unghi drept. Marcajul de tăiere la 45° (9) indică poziţia pânzei de ferăstrău la tăierea în unghi de 45°.

În vederea tăierii la dimensiuni exacte, aşază ferăstrăul circular pe piesa de prelucrat, conform imaginii. Este recomandat să efectuezi o tăiere de probă.