# Chế độ hoạt động

##

- Điều chỉnh cỡ sâu cắt phù hợp với độ dày của phôi gia công. Phải nhìn thấy được gần như nguyên răng của lưỡi cưa bên dưới vật liệu gia công.

Nhả tay gạt siết (26). Để có cỡ sâu cắt nhỏ hơn, hãy kéo cưa ra khỏi chân đế khuôn bao (5), để có cỡ sâu cắt lớn hơn hãy ấn cưa vào chân đế khuôn bao (5). Chỉnh đặt cỡ sâu cắt theo yêu cầu trên thước đo cỡ sâu. Siết lại tay gạt siết (26).

Lực kẹp của tay gạt siết (26) có thể được điều chỉnh lại. Hãy mở vít của tay gạt siết (26) và siết lại tối thiểu 30° ngược chiều kim đồng hồ.

##

Tốt nhất là đặt dụng cụ điện lên mặt trước của chắn bảo vệ lưỡi (15).

Hãy nhả bu‑long tai hồng (7). Kéo nghiêng cưa sang một bên. Chỉnh đặt cỡ sâu cắt theo yêu cầu trên thước đo (8). Siết chặt lại bu‑long tai hồng (7).

Lưu ý: Khi cắt mép vát, cỡ sâu cắt sẽ nhỏ hơn giá trị được hiển thị trên thước đo cỡ sâu (27).

##

Dấu cắt 0° (10) hiển thị vị trí của lưỡi cưa ở vết cắt vuông góc. Dấu cắt 45° (9) hiển thị vị trí của lưỡi cưa ở vết cắt 45°.

Để cắt chính xác, chỉnh đặt máy cưa dĩa tựa vào vật gia công như đã được trình bày trong hình. Tốt nhất là nên thực hiện việc cắt thử trước.