# Mise en marche

## Mise en marche/arrêt

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour démarrer l'outil électroportatif, actionnez d’abord l'interrupteur de déverrouillage (1) et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (16) en le maintenant enfoncé.

Pour arrêter l'outil électroportatif, l’interrupteur Marche/Arrêt (16).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (16), qui doit rester constamment enfoncé pendant le travail de sciage.

## Frein d’arrêt immédiat

Un frein d’arrêt immédiat intégré réduit le temps d’immobilisation de la lame de scie après l’arrêt de l’outil électroportatif.