# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Bloqueio de ligação para interruptor de ligar/desligar
(2) | Luz de trabalho
(3) | Chave sextavada interior
(4) | Botão de travamento do eixo
(5) | Placa de base
(6) | Parafuso para limitador paraleloA)
(7) | Parafuso borboleta para pré-seleção de ângulos de meia-esquadria
(8) | Escala do ângulo de meia-esquadria
(9) | Marcação de corte 45°
(10) | Marcação de corte 0°
(11) | Limitador paraleloA)
(12) | Cobertura de proteção pendular
(13) | Alavanca de ajuste para a capa de proteção pendular inferior
(14) | Remoção de aparas
(15) | Tampa de proteção
(16) | Interruptor de ligar/desligar
(17) | BateriaA)
(18) | Punho (superfície do punho isolada)
(19) | Eixo da serra
(20) | Flange de montagem
(21) | Disco de serra circularA)
(22) | Flange de aperto
(23) | Parafuso de aperto com arruela
(24) | Botão de destravamento da bateriaA)
(25) | Adaptador de aspiraçãoA)
(26) | Alavanca de aperto para pré-seleção da profundidade do corte
(27) | Escala de profundidade de corte
(28) | Par de gramposA)

A)

  Este acessório não faz parte do volume de entrega padrão.