# Memasang/mengganti mata gergaji untuk mesin gergaji bundar

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera jika menyentuh mata gergaji.

- Janganlah sekali-kali menggunakan mata gerinda sebagai alat kerja mesin gergaji ini.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik.

##

Temukan ikhtisar mengenai mata gergaji yang disarankan di akhir petunjuk ini.

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Tekan dan tahan tombol penahan poros kerja (4).

- Tekan tombol penahan poros kerja (4) hanya pada poros gergaji stasioner. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

- Putar keluar baut pengencang (23) dengan kunci allen (3) ke arah ➊.

- Ayunkan kap pelindung (12) dan pegang dengan kuat.

- Lepas flensa penjepit (22) dan mata gergaji (21) dari poros gergaji (19).

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Bersihkan mata gergaji (21) dan seluruh komponen penjepit yang akan dipasang.
- Gerakkan kap pelindung yang dapat bergerak (12) ke belakang dan pegang dengan kuat.
- Pasang mata gergaji (21) pada flensa dudukan (20). Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) dan tanda arah putaran pada kap pelindung (15) harus sesuai.
- Pasang flensa penjepit (22) dan kencangkan baut pengencang (23) ke arah putaran ➋. Pastikan posisi pemasangan flensa dudukan (20) dan flensa penjepit (22) telah sesuai.
- Tekan tombol pengunci spindel (4) kemudian tekan dan tahan.
- Kencangkan sekrup pengencang (23) dengan kunci L (3) ke arah putaran ➋. Torsi pengencangan sebaiknya sebesar 6–9 Nm yang sesuai dengan putaran kekuatan tangan sebesar ¼ putaran.