# Üzemmódok

##

- A vágási mélységet a munkadarab vastagságának megfelelően kell beállítani. A munkadarab alatt egy teljes fogmagasságnál kisebb résznek kell láthatónak lennie.

Lazítsa ki a (26) szorítókart. Egy kisebb vágási mélységhez húzza el a fűrészt messzebb a (5) alaplaptól, nagyobb vágási mélységhez nyomja jobban hozzá a fűrészt a (5) alaplaphoz. Állítsa be a vágási mélység skálán a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra a (26) szorító kart.

A (26) szorító kar feszítőerejét utána lehet állítani. Ehhez csavarja le a (26) szorító kart, majd az óramutató járásával ellenkező irányban legalább 30° elfordítva ismét szerelje fel és húzza meg szorosra.

##

Az elektromos kéziszerszámot a legcélszerűbb a (15) védőbúra frontoldalára fektetni.

Lazítsa ki a (7) szárnyascsavart. Fordítsa oldalra a fűrészt. Állítsa be a (8) skálán a kívánt méretet. Húzza meg ismét szorosra a (7) szárnyascsavart.

Megjegyzés: Sarokvágások esetén a tényleges vágási mélység kisebb, mint a (27) vágási mélység skálán kijelzett érték.

##

A 0°-os vágási jelölés (10) a fűrészlap helyzetét mutatja a derékszögű vágásokhoz. A 45°-os vágási jelölés (9) a fűrészlap helyzetét mutatja a 45°-os vágásokhoz.

Pontos vágáshoz a körfűrészt az ábrán látható módon tegye rá a munkadarabra. A legcélszerűbb egy próbavágást végrehajtani.