# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δισκοπρίονο χειρός |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Ονομαστική τάση | V | 18 | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 6.300 | 6.300
Μέγιστο βάθος κοπής
Στη φαλτσογωνιά 0° | mm | 44 | 51
Στη φαλτσογωνιά 45° | mm | 30 | 35
Κλείδωμα του άξονα |  | ● | ●
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 125 | 140
Μέγ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,8 | 1,8
Ελάχ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 0,6 | 0,6
Οπή υποδοχής | mm | 20 | 20
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.

B)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.