# Пайдалануға ендіру

## Қосу/өшіру

- Қолтұтқаны жібермей қосқыш/өшіргішті басу мүмкіндігіне көз жеткізіңіз.

Электр құралын іске қосу үшін алдымен құлыптау пернесін (1) басып кейін қосқыш/өшіргішті (16) басып ұстап тұрыңыз.

Электр құралды өшіру үшін қосқышты/өшіргішті (16) жіберіңіз.

Нұсқау: Қауіпсіздік себебінен қосқыш/өшіргішті (16) құлыптауға болмайды, ол жұмыс істеу кезінде басылған болуы қажет.

## Жүріс тежегіші

Кіріктірме жүріс тежегіші электр құралы өшкеннен соң ара полотносын тоқтау уақытын қысқартады.