# Tekniske data

Håndrundsav |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nominel spænding | V | 18 | 18
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 6300 | 6300
Maks. snitdybde
ved geringsvinkel 0° | mm | 44 | 51
ved geringsvinkel 45° | mm | 30 | 35
Spindellås |  | ● | ●
Dimensioner grundplade | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Savklingediameter | mm | 125 | 140
Maks. savklingetykkelse | mm | 1,8 | 1,8
Min. savklingetykkelse | mm | 0,6 | 0,6
Holdeboring | mm | 20 | 20
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.