# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Блокировка на пусковия прекъсвач
(2) | Работна лампа
(3) | Шестостенен ключ
(4) | Бутон за застопоряване на вала
(5) | Основна плоча
(6) | Винт за паралелен ограничителA)
(7) | Винт с крилчата глава за предварително регулиране на наклона на среза
(8) | Скала за измерване на ъгъла на скосяване
(9) | Маркировка на среза 45°
(10) | Маркировка на среза 0°
(11) | Опора за успоредно воденеA)
(12) | Шарнирно окачен предпазен кожух
(13) | Лост за регулиране на шарнирно окачения предпазен кожух
(14) | Отвор за изхвърляне на стружките
(15) | Предпазен кожух
(16) | Пусков прекъсвач
(17) | Акумулаторна батерияA)
(18) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(19) | Циркулярен шпиндел
(20) | Центроващ фланец
(21) | Циркулярен дискA)
(22) | Застопоряващ фланец
(23) | Затегателен винт с шайба
(24) | Бутон за отключване на акумулаторната батерияA)
(25) | Изсмукващ адаптерA)
(26) | Застопоряващ лост за предварително регулиране на дълбочината на врязване
(27) | Скала за отчитане на дълбочината на среза
(28) | Двойка скоби за застопоряванеA)

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.