# Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

(1) | Kunci pengaman untuk tombol on/off
(2) | Lampu kerja
(3) | Kunci L
(4) | Tombol pengunci spindel
(5) | Pelat dasar
(6) | Sekrup untuk mistar sejajarA)
(7) | Baut kupu-kupu untuk penyetelan awal sudut mitre
(8) | Skala sudut mitre
(9) | Tanda pemotongan 45°
(10) | Tanda pemotongan 0°
(11) | Mistar sejajarA)
(12) | Kap pelindung yang dapat bergerak
(13) | Tuas penyesuaian untuk kap pelindung yang dapat bergerak
(14) | Ejektor serbuk
(15) | Kap pelindung
(16) | Tombol on/off
(17) | BateraiA)
(18) | Gagang (permukaan genggam berisolator)
(19) | Spindel gergaji
(20) | Flensa dudukan
(21) | Mata gergaji untuk mesin gergaji bundarA)
(22) | Flensa penjepit
(23) | Sekrup penjepit dengan cakram
(24) | Tombol pelepas bateraiA)
(25) | Adaptor pengisapA)
(26) | Tuas penjepit untuk pemilihan awal kedalaman pemotongan
(27) | Skala kedalaman pemotongan
(28) | Sepasang klemA)

A)

  Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.