# Bắt Đầu Vận Hành

## Bật Mở và Tắt

- Hãy đảm bảo rằng, bạn có thể nhấn Công tắc bật/tắt, mà không cần nhả tay nắm.

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn khóa an toàn (1) và sau đó nhấn công tắc tắt/mở và nhấn giữ (16).

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở (16) ra.

Hướng dẫn: Vì lý do an toàn, công tắc chuyển mạch Tắt/Mở (16) không thể khóa tự chạy được, mà phải giữ nhấn trong suốt quá trình vận hành.

## Hãm trớn quay

Hãm trớn quay tích hợp sẽ rút ngắn quãng chạy thêm của lưỡi cưa sau khi tắt dụng cụ điện.