# ข้อแนะนำในการทำงาน

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ความกว้างการตัดจะแตกต่างกันไปตามใบเลื่อยที่ใช้

ต้อง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ไม่ให้‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก

เคลื่อน‌เครื่อง‌อย่าง‌‌สม่ำเสมอ‌‌และ‌‌ป้อน‌‌เบาๆ ไป‌‌ใน‌‌ทิศทาง‌ตัด เพื่อให้ได้คุณภาพการตัดที่ดี การ‌เคลื่อน‌‌เครื่อง‌‌ไป‌‌ข้างหน้า‌เกิน‌‌กำลัง‌‌จะ‌‌บั่นทอน‌‌อายุ‌‌การ‌ใช้งาน‌‌ของ‌‌เครื่องมือ‌ตัด‌‌และ‌‌อาจ‌‌ทำให้‌เครื่องมือ‌‌ไฟฟ้า‌‌ชำรุด‌‌ได้

ปฏิบัติงานโดยใช้อัตราป้อนที่สม่ำเสมอกันทุกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อยมีความเร็วรอบคงที่ หลีกเลี่ยงการเพิ่มอัตราป้อน (เช่น เมื่อทำงานกับไม้ที่เปียกชื้น ไม้แปรรูปด้วยแรงดัน หรือกิ่งไม้) และการลดความเร็วรอบที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันบนใบเลื่อยร้อนเกินไป

ประสิทธิภาพ‌การ‌เลื่อย‌และ‌คุณภาพ‌การตัด‌ขึ้น‌อยู่‌กับ‌สภาพ‌และ‌ลักษณะ‌ฟัน‌ของ‌ใบเลื่อย‌เป็นหลัก ดังนั้น‌ให้ใช้‌เฉพาะ‌ใบเลื่อย‌ที่‌คม‌และ‌เหมาะกับ‌ประเภท‌วัสดุ‌ชิ้นงาน‌เท่านั้น

##

หลัก‌การเลือก‌ใบเลื่อย‌ที่‌ถูกต้อง คือ‌ต้อง‌เลือก‌ตาม‌ประเภท‌ของ‌ไม้ คุณภาพ‌ของ‌ไม้ และ‌ต้อง‌ดู‌ว่า‌ต้องการ‌ตัด‌ตาม‌ยาว‌หรือ‌ตาม‌ขวาง

เมื่อ‌ตัด‌ไม้‌จำพวก‌สน‌ตาม‌แนว‌ยาว จะ‌ได้‌เศษไม้‌ขด‌เป็น‌วง‌ยาว

ฝุ่นไม้โอ๊ก และไม้บีช เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ดังนั้นเมื่อทำงานต้องดูดฝุ่นออกเสมอ

##

แผงกำหนดแนวขนาน (11) ทำให้สามารถตัดเลียบขอบชิ้นงาน และตัดเป็นท่อนยาวในขนาดเท่าๆ กันได้อย่างเที่ยงตรง

เลื่อนแกนนำของของแผ่นนำเลื่อยแบบขนาน (11) เข้าในช่องนำในแผ่นฐาน (5) ยึดแผงกำหนดแนวขนาน (11) ด้วยสกรู (6)

##

สำหรับ‌การตัด‌ชิ้นงาน‌ขนาดใหญ่‌หรือ‌ตัด‌ขอบตรง ให้‌หนีบ‌แผ่น‌กระดาน‌หรือ‌ท่อนไม้‌ยาว‌เข้ากับ‌ชิ้นงาน‌เพื่อ‌ใช้‌เป็น‌แผงช่วย‌นำทาง ท่าน‌สามารถ‌เคลื่อน‌แผ่นฐาน‌ของ‌เลื่อย‌วงเดือน‌เลียบ‌ไปตาม‌แผงช่วย‌นำทาง