# Tekniske data

Håndsirkelsag |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Nominell spenning | V | 18 | 18
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 6300 | 6300
Maks. sagedybde
ved gjæringsvinkel 0° | mm | 44 | 51
ved gjæringsvinkel 45° | mm | 30 | 35
Spindellås |  | ● | ●
Mål på grunnplate | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Sagbladdiameter | mm | 125 | 140
Maks. stambladtykkelse | mm | 1,8 | 1,8
Min. stambladtykkelse | mm | 0,6 | 0,6
Festehull | mm | 20 | 20
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  avhengig av benyttet batteri

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.