# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(2) | Töötuli
(3) | Sisekuuskantvõti
(4) | Spindli lukustusnupp
(5) | Alusplaat
(6) | Paralleeltoe kruviA)
(7) | Tiibkruvi kaldenurga eelvalimiseks
(8) | Kaldenurga skaala
(9) | Lõikemärgis 45°
(10) | Lõikemärgis 0°
(11) | ParalleeltugiA)
(12) | Pendelkaitsekate
(13) | Pendelkaitsekatte reguleerimishoob
(14) | Laastude väljapaiskeava
(15) | Kaitsekate
(16) | Sisse-/väljalüliti
(17) | AkuA)
(18) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(19) | Saespindel
(20) | Tugiäärik
(21) | KetassaelehtA)
(22) | Kinnitusäärik
(23) | Seibiga kinnituskruvi
(24) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(25) | TolmueemaldusadapterA)
(26) | Pingutushoob lõikesügavuse eelvalimiseks
(27) | Lõikesügavuse skaala
(28) | Pitskruvide paarA)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.