# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | قفل تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء
(2) | ضوء العمل
(3) | مفتاح سداسي الرأس
(4) | زر تثبيت محور الدوران
(5) | قاعدة الارتكاز
(6) | لولب لمصد التوازيA)
(7) | لولب مجنح لاختيار زاوية الشطب مسبقًا
(8) | مقياس زوايا الشطب المائلة
(9) | علامة القطع 45°
(10) | علامة القطع 0°
(11) | مصد التوازيA)
(12) | غطاء وقاية متأرجح
(13) | ذراع ضبط غطاء الوقاية المتأرجح
(14) | مقذف النشارة
(15) | غطاء الوقاية
(16) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(17) | المركمA)
(18) | مقبض (مقبض مسك معزول)
(19) | محور دوران المنشار
(20) | شفة التثبيت
(21) | شفرة المنشار الدائريA)
(22) | شفة الشد
(23) | لولب شد مع فلكة
(24) | زر تحرير المركمA)
(25) | مهايئ الشفطA)
(26) | ذراع شد لضبط عمق القطع مسبقًا
(27) | مقياس عمق القطع
(28) | زوج ملازمA)

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.