# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Blokovanie zapínania pre zapínač/vypínač
(2) | Pracovné svetlo
(3) | Kľúč s vnútorným šesťhranom
(4) | Aretačné tlačidlo vretena
(5) | Základná doska
(6) | Skrutka pre paralelný dorazA)
(7) | Krídlová skrutka predvoľby uhla zošikmenia
(8) | Stupnica uhlov zošikmenia
(9) | Označenie rezu 45°
(10) | Označenie rezu 0°
(11) | Paralelný dorazA)
(12) | Výkyvný ochranný kryt
(13) | Páčka na nastavenie výkyvného ochranného krytu
(14) | Otvor na vyhadzovanie triesok
(15) | Ochranný kryt
(16) | Vypínač
(17) | AkumulátorA)
(18) | Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(19) | Vreteno píly
(20) | Upevňovacia príruba
(21) | Pílový kotúčA)
(22) | Upínacia príruba
(23) | Upínacia skrutka s podložkou
(24) | Tlačidlo na odistenie akumulátoraA)
(25) | Odsávací adaptérA)
(26) | Upínacia páčka na predvoľbu hĺbky rezu
(27) | Stupnica hĺbky rezu
(28) | Pár skrutkových zvierokA)

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.