# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Блокада при вклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување
(2) | Работно светло
(3) | Клуч со внатрешна шестаголна глава
(4) | Копче за блокирање на вретеното
(5) | Основна плоча
(6) | Завртка за паралелниот граничникA)
(7) | Пеперутка-завртка за претходно избирање на аголот на косо сечење
(8) | Скала на закосени агли
(9) | Ознака на резот 45°
(10) | Ознака на резот 0°
(11) | Паралелен граничникA)
(12) | Осцилаторен заштитен капак
(13) | Лост за подесување на осцилаторен заштитен капак
(14) | Исфрлувач на струготини
(15) | Заштитен капак
(16) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(17) | БатеријаA)
(18) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(19) | Вретено на пилата
(20) | Приклучна прирабница
(21) | Сечило за кружна пилаA)
(22) | Стезна прирабница
(23) | Затезна завртка со подлошка
(24) | Копче за отклучување на батеријаA)
(25) | Адаптер за всисувањеA)
(26) | Затезен лост за претходно бирање на длабочината на сечење
(27) | Скала за подесување на длабочината на сечење
(28) | Пар стегиA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.