# Messa in funzione

## Avvio/arresto

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per la messa in funzione dell’elettroutensile, azionare dapprima il dispositivo di blocco (1) e successivamente premere e l’interruttore di avvio/arresto (16) e tenerlo premuto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (16).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di avvio/arresto (16) non può essere bloccato, ma deve invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.

## Freno di arresto graduale

Un freno di arresto graduale integrato riduce la fase di arresto della lama di taglio dopo l’arresto dell’elettroutensile.