# Установка/смена пильного диска

- Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Прикосновение к пильному полотну может привести к травме.

- Ни в коем случае не применяйте шлифовальные круги в качестве рабочего инструмента.

- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847‑1 и имеют соответствующее обозначение.

- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте.

##

Обзор рекомендуемых пильных полотен Вы найдете в конце настоящего руководства.

##

Для смены рабочего инструмента положите электроинструмент на торцовую сторону корпуса двигателя.

- Нажмите кнопку фиксации шпинделя (4) и удерживайте ее нажатой.

- Нажимайте на кнопку фиксации шпин‌деля (4) только при остановленном шпин‌деле. В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

- Туго затяните с помощью ключа-шестигранника (3) зажимной винт (23) в направлении вращения ➊.

- Откиньте маятниковый защитный кожух (12) назад и крепко держите его.

- Снимите прижимной фланец (22) и пильный диск (21) со шпинделя пилы (19).

##

Для смены рабочего инструмента положите электроинструмент на торцовую сторону корпуса двигателя.

- Очистите пильный диск (21) и все монтируемые зажимные детали.
- Откиньте маятниковый защитный кожух (12) назад и крепко держите его.
- Установите пильный диск (21) на опорный фланец (20). Направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) должно совпадать с направлением стрелки на защитном кожухе (15).
- Установите зажимной фланец (22) и вкрутите зажимной винт (23) в направлении вращения ➋. Следите за правильным монтажным положением опорного фланца (20) и зажимного фланца (22).
- Нажмите кнопку фиксации шпинделя (4) и удерживайте ее нажатой.
- Туго затяните с помощью ключа-шестигранника (3) зажимной винт (23) в направлении вращения ➋. Момент затяжки должен составлять 6–9 Нм, что соответствует затяжке от руки плюс ¼ оборота.