# Colocação em funcionamento

## Ligar e desligar

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, empurrar primeiro o bloqueio de ligação (1) e pressionar de seguida o interruptor de ligar/desligar (16) e manter premido.

Para desligar a ferramenta elétrica, soltar o interruptor de ligar/desligar (16).

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (16) não pode ser travado, tem de permanecer continuamente pressionado durante o funcionamento.

## Freio de inércia

Um freio de inércia integrado encurta a marcha por inércia do disco de serra após o desligamento da ferramenta elétrica.