# انواع عملکرد

##

- عمق برش را نسبت به ضخامت قطعه‌کار تنظیم کنید. بایستی کمتر از ارتفاع یک دندانه کامل تیغه اره از زیر قطعه کار قابل رؤیت باشد.

اهرم مهار (26) را باز کنید. برای برش‌ با عمق کمتر، اره را از صفحه پایه (5) کنار بکشید، برای برش با عمق بیشتر، اره را به طرف صفحه پایه (5) برانید. اندازه عمق برش مورد نیاز را از روی جدول درجه بندی عمق برش تنظیم کنید. اهرم مهار (26) را دوباره سفت کنید.

نیروی مهار‌کنندگی اهرم مهار (26) را می‌توان بعدا هم تغییر داد. اهرم مهار (26) را بدین منظور باز کنید و آن را دست‌کم حدود 30° در خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت دوباره سفت کنید.

##

بهتر است ابزار برقی را روی طرف پیشانی قاب محافظ (15) قرار دهید.

پیچ خروسکی (7) را شل کنید. اره را به پهلو حرکت دهید. اندازه دلخواه را روی درجه بندی (8) تنظیم کنید. پیچ خروسکی (7) را دوباره محکم کنید.

نکته: برای براش‌های با زاویه فارسی، عمق برش کمتر از مقدار نشان داده شده روی درجه‌بندی عمق برش (27) است.

##

علامت برش ‎0°‎ (10) وضعیت تیغه اره را در برش با زاویه عمودی نشان می دهد. علامت برش ‎45°‎ (9) وضعیت تیغه اره را در برش با زاویه ‎45°‎ نشان می دهد.

برای انجام یک برش دقیق طبق اندازه، اره را طبق تصویر بر روی قطعه کار قرار دهید. بهتر است یک برش آزمایشی انجام دهید.