# 安裝／更換圓鋸片

- 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- 安裝鋸片時務必戴上防護手套。手如果接觸鋸片可能被割傷。

- 不得使用砂輪片作為切割工具。

- 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。

- 所使用的鋸片必須符合本操作說明書中以及電動工具上所載述之特性參數。

##

本手冊最後面另外刊錄了鋸片一覽表。

##

更換刀具時最好以馬達機體朝下的方式豎起電動工具。

- 按壓主軸鎖止鍵 (4) 不要放開。

- 待電鋸主軸完全靜止後，才可以使用主軸鎖止鍵 (4)。否則可能造成電動工具損壞。

- 使用內六角扳手 (3) 將夾緊螺栓 (23) 沿旋轉方向 ➊ 鬆開。

- 將活動防護罩 (12) 往後翻，並讓它保持在這個位置上。

- 取下電鋸主軸 (19) 上的緊固法蘭 (22) 和鋸片 (21)。

##

更換刀具時最好以馬達機體正面朝下的方式豎起電動工具。

- 請清潔鋸片 (21) 以及所有即將裝上的緊固件。
- 將活動防護罩 (12) 往後翻，並讓它保持在這個位置上。
- 將鋸片 (21) 裝到配接法蘭 (20) 上。鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭方向）必須與防護罩 (15) 上的旋轉方向指示箭頭一致。
- 裝上緊固法蘭 (22)，並沿旋轉方向 ➋ 旋入夾緊螺栓 (23)。請注意：配接法蘭 (20) 和緊固法蘭 (22) 的安裝位置必須正確。
- 按壓主軸鎖止按鈕 (4) 不要放開。
- 使用內六角扳手 (3) 將夾緊螺栓 (23) 沿旋轉方向 ➋ 旋緊。旋緊扭力應為 6–9 Nm，即徒手再多轉緊 ¼ 圈。