# การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่น‌ที่‌ได้จาก‌วัสดุ เช่น เคลือบผิว‌ที่มี‌สาร‌ตะกั่ว ไม้‌บาง‌ประเภท แร่ธาตุ และ‌โลหะ อาจ‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
ฝุ่น‌บาง‌ประเภท เช่น ฝุ่น‌ไม้โอ๊ก หรือ‌ไม้บีช นับเป็น‌สาร‌ที่‌ทำให้‌เกิด‌มะเร็ง โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌เมื่อ‌ผสมกับ‌สาร‌เติมแต่ง‌เพื่อ‌บำบัด‌ไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์‌รักษา‌เนื้อไม้) สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- ใช้‌ระบบ‌ดูดฝุ่น‌ออก‌ที่‌เหมาะสม‌กับ‌ประเภท‌วัสดุ มาก‌เท่าที่‌จะ‌ทำได้
- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌สำคัญ‌อื่นๆ ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงาน ที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

- ป้องกัน‌การสะสม‌ของ‌ฝุ่น‌ใน‌สถานที่‌ทำงาน ฝุ่น‌สามารถ‌ลุกไหม้‌อย่าง‌ง่ายดาย

## การติดตั้งข้อต่อท่อดูดออก (ดูภาพประกอบ B)

สวมข้อต่อท่อดูดออก (25) เข้าบนช่องพ่นขี้กบออก (14) จนขบเข้าที่

ท่านสามารถเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม. เข้ากับข้อต่อท่อดูดออก (25)

- อย่าติดตั้งข้อต่อท่อออกหากไม่มีการต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นภายนอก มิฉะนั้น‌ช่อง‌ดูดออก‌อาจ‌อุดตัน‌ได้

- อย่าสวมถุงเก็บผงเข้ากับข้อต่อท่อดูดออก มิฉะนั้น‌ระบบ‌ดูดออก‌อาจ‌อุดตัน‌ได้

เพื่อให้ดูดฝุ่นออกได้ดีที่สุด ต้องทำความสะอาดข้อต่อท่อดูดออก (25) เป็นประจำ

## การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก

ต่อท่อดูดฝุ่น เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (อุปกรณ์ประกอบ)กรุณาดูภาพรวมการเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่นต่างๆ ในตอนท้ายของคู่มือการใช้งาน

เครื่องนี้สามารถต่อโดยตรงเข้ากับเต้าเสียบของเครื่องดูดฝุ่นสารพัดประโยชน์ของ บ๊อช ที่มีการควบคุมการสตาร์ทเครื่องทางไกลเครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

เครื่อง‌ดูดฝุ่นต้องเหมาะสำหรับใช้ดูด‌วัสดุ‌ที่จะทำงาน

ในกรณี‌ดูดฝุ่น‌แห้ง‌ที่‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ‌อย่างยิ่ง‌หรือ‌อาจ‌ก่อ‌ให้เกิด‌มะเร็ง‌ได้ ให้ใช้‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌พิเศษ