# 安装/更换圆锯锯片

- 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

- 安装锯片时务必穿戴防护手套。手如果接触锯片可能被割伤。

- 千万不可以使用研磨片充当刀具。

- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。

- 只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据的锯片。

##

本说明书的末端，有锯刀的一览表。

##

更换刀具时最好以马达箱朝下的方式竖起电动工具。

- 按压主轴锁定键 (4) 并按住。

- 待主轴完全静止后，才可以使用主轴锁定键(4)。否则可能会损坏电动工具。

- 用内六角扳手 (3) 将夹紧螺栓 (23) 朝旋转方向➊旋出。

- 翻回活动防护罩 (12) 并固定住。

- 将夹紧法兰 (22) 和锯片 (21) 从主轴 (19) 上取下。

##

更换刀具时最好以马达箱朝下的方式竖起电动工具。

- 清洁锯片(21)和所有待安装的夹紧件。
- 翻回摆动防护罩(12)并固定住。
- 将锯片(21)放到固定法兰(20)上。锯齿的切割方向（锯片上的箭头方向）与防护罩(15)上的旋转方向箭头必须一致。
- 放上夹紧法兰(22)并将夹紧螺栓(23)朝旋转方向➋拧紧。请注意固定法兰(20)和夹紧法兰(22)的安装位置是否正确。
- 按压主轴锁定键(4)并按住。
- 用内六角扳手(3)将夹紧螺栓(23)朝旋转方向➋拧紧。拧紧力矩约为6–9牛顿米，相当于手动拧紧四分之一周。