# Dati tecnici

Sega circolare |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Tensione nominale | V | 18 | 18
Numero di giri a vuoto nominaleA) | giri/min | 6300 | 6300
Profondità di taglio max.
con angolo obliquo di 0° | mm | 44 | 51
con angolo obliquo di 45° | mm | 30 | 35
Bloccaggio dell’alberino |  | ● | ●
Dimensioni della piastra di base | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Diametro lama | mm | 125 | 140
Spessore max. del corpo lama | mm | 1,8 | 1,8
Spessore min. del corpo lama | mm | 0,6 | 0,6
Foro di attacco | mm | 20 | 20
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e durante lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.