# Технические данные

Ручная дисковая пила |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Номинальное напряжение | В | 18 | 18
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 6300 | 6300
Макс. глубина пропила
при угле пиления 0° | мм | 44 | 51
При угле пиления 45° | мм | 30 | 35
Блокировка шпинделя |  | ● | ●
Размеры опорной плиты | мм | 117 x 222 | 117 x 230
Диаметр пильного диска | мм | 125 | 140
Макс. толщина центральной части пильного диска | мм | 1,8 | 1,8
Мин. толщина центральной части пильного диска | мм | 0,6 | 0,6
Диаметр посадочного отверстия пильного диска | мм | 20 | 20
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ≥ 4,0 А·ч ProCORE18V… ≥ 4,0 А·ч | GBA 18V… ≥ 4,0 А·ч ProCORE18V… ≥ 4,0 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.