# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Ieslēdzēja/izslēdzēja atkārtotas ieslēgšanas bloķēšanas poga
(2) | Darba gaisma
(3) | Sešstūra stieņatslēga
(4) | Darbvārpstas fiksēšanas poga
(5) | Pamatplāksne
(6) | Paralēlās vadotnes skrūveA)
(7) | Spārnskrūve zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(8) | Zāģēšanas leņķa skala
(9) | Zāģējuma trases marķējums 45°
(10) | Zāģējuma trases marķējums 0°
(11) | Paralēlā vadotneA)
(12) | Kustīgais aizsargpārsegs
(13) | Svira kustīgā aizsargpārsega pārvietošanai
(14) | Skaidu izvadīšanas īscaurule
(15) | Aizsargpārsegs
(16) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(17) | AkumulatorsA)
(18) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(19) | Darbvārpsta
(20) | Balstpaplāksne
(21) | Ripzāģa asmensA)
(22) | Piespiedējpaplāksne
(23) | Stiprinošā skrūve ar paplāksni
(24) | Akumulatora atbrīvošanas taustiņšA)
(25) | Uzsūkšanas adapterisA)
(26) | Svira zāģēšanas dziļuma fiksēšanai
(27) | Zāģēšanas dziļuma skala
(28) | Skrūvspīļu pārisA)

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.