# Ibrugtagning

## Tænd/sluk

- Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen uden at slippe håndtaget.

For ibrugtagning af el-værktøjet skal du først aktivere kontaktspærren (1) og derefter trykke på tænd/sluk-kontakten (16) og holde den inde.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-kontakten (16) igen.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-kontakten (16) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

## Udløbsbremse

En integreret udløbsbremse forkorter savklingens efterløb, efter at el-værktøjet er slukket.