# ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยวงเดือน |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
แรงดันไฟพิกัด | โวลท์ | 18 | 18
ความเร็วรอบเดินเบาที่วัดได้A) | นาที–1 | 6300 | 6300
ความลึกการตัด สูงสุด
สำหรับมุมเอียง 0° | มม. | 44 | 51
สำหรับมุมเอียง 45° | มม. | 30 | 35
ตัวล็อคแกน |  | ● | ●
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 117 x 222 | 117 x 230
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 125 | 140
ความหนาใบเลื่อย สูงสุด | มม. | 1.8 | 1.8
ความหนาใบเลื่อย ต่ำสุด | มม. | 0.6 | 0.6
รูติดตั้ง | มม. | 20 | 20
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014B) | กก. | 2.4–3.5 | 2.5–3.6
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ≥ 4.0 แอมแปร์ชั่วโมง ProCORE18V... ≥ 4.0 แอมแปร์ชั่วโมง | GBA 18V... ≥ 4.0 แอมแปร์ชั่วโมง ProCORE18V... ≥ 4.0 แอมแปร์ชั่วโมง
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac