# Komponente sa slike

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje
(2) | Radno svetlo
(3) | Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom
(4) | Taster za blokadu vretena
(5) | Osnovna ploča
(6) | Zavrtanj za paralelni graničnikA)
(7) | Leptir zavrtanj za biranje ugla iskošenja
(8) | Skala ugla iskošenja
(9) | Oznaka za rezanje 45°
(10) | Oznaka za rezanje 0°
(11) | Paralelni graničnikA)
(12) | Klateća zaštitna hauba
(13) | Poluga za podešavanje klateće zaštitne haube
(14) | Izbacivač piljevine
(15) | Zaštitna hauba
(16) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(17) | AkumulatorA)
(18) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(19) | Vreteno testere
(20) | Prihvatna prirubnica
(21) | List kružne testereA)
(22) | Zatezna prirubnica
(23) | Zatezni zavrtanj sa podloškom
(24) | Taster za otključavanje akumulatoraA)
(25) | Usisni adapterA)
(26) | Stezna poluga za izbor dubine rezanja
(27) | Skala za dubinu rezanja
(28) | Par stegaA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.