# 技术参数

手动圆锯 |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
额定电压 | 伏特 | 18 | 18
额定空载转速A) | 转/分钟 | 6300 | 6300
最大切割深度
斜切角度0度时 | 毫米 | 44 | 51
斜切角度45度时 | 毫米 | 30 | 35
主轴锁 |  | ● | ●
底板尺寸 | 毫米 | 117 x 222 | 117 x 230
锯片直径 | 毫米 | 125 | 140
最大锯片体厚度 | 毫米 | 1.8 | 1.8
最小锯片体厚度 | 毫米 | 0.6 | 0.6
接头孔径 | 毫米 | 20 | 20
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014B) | 公斤 | 2.4–3.5 | 2.5–3.6
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。