# Teknik veriler

Daire testere |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Anma gerilimi | V | 18 | 18
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 6300 | 6300
Maks. kesme derinliği
0° gönye açısında | mm | 44 | 51
45° gönye açısında | mm | 30 | 35
Mil kilidi |  | ● | ●
Taban levhası ölçüleri | mm | 117 x 222 | 117 x 230
Testere bıçağı çapı | mm | 125 | 140
Maks. bıçak kalınlığı | mm | 1,8 | 1,8
Min. bıçak kalınlığı | mm | 0,6 | 0,6
Bağlama deliği | mm | 20 | 20
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) | kg | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlı

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.