# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
(2) | Luz de trabajo
(3) | Llave macho hexagonal
(4) | Tecla de bloqueo del husillo
(5) | Placa base
(6) | Tornillo para tope paraleloA)
(7) | Tornillo de mariposa para preselección del ángulo de inglete
(8) | Escala para el ángulo de inglete
(9) | Marca de corte para 45°
(10) | Marca de corte para 0°
(11) | Tope paraleloA)
(12) | Cubierta protectora pendular
(13) | Palanca de ajuste de la cubierta protectora pendular
(14) | Expulsor de virutas
(15) | Cubierta protectora
(16) | Interruptor de conexión/desconexión
(17) | AcumuladorA)
(18) | Empuñadura (zona de agarre aislada)
(19) | Husillo de la sierra
(20) | Brida de fijación
(21) | Hoja de sierra circularA)
(22) | Brida de apriete
(23) | Tornillo de sujeción con arandela
(24) | Tecla de desenclavamiento del acumuladorA)
(25) | Adaptador de aspiraciónA)
(26) | Palanca para preselección de la profundidad de corte
(27) | Escala de profundidad de corte
(28) | Par de tornillos de aprieteA)

A)

  Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.