# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Açma/kapama şalteri emniyeti
(2) | Çalışma ışığı
(3) | İç altıgen anahtar
(4) | Mil kilitleme düğmesi
(5) | Taban levhası
(6) | Paralellik mesnedi için vidaA)
(7) | Gönye açısı ön seçimi için kelebek vida
(8) | Gönye açısı ölçeklendirme
(9) | Kesme işareti 45°
(10) | Kesme işareti 0°
(11) | Paralellik mesnediA)
(12) | Pandül koruma kapağı
(13) | Pandül koruma kapağı ayar kolu
(14) | Talaş atma yeri
(15) | Koruyucu kapak
(16) | Açma/kapama şalteri
(17) | AküA)
(18) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(19) | Testere mili
(20) | Bağlama flanşı
(21) | Daire testere bıçağıA)
(22) | Sıkma flanşı
(23) | Pullu germe vidası
(24) | Akü çıkarma tuşuA)
(25) | Emme adaptörüA)
(26) | Kesme derinliği ön seçimi için sıkma kolu
(27) | Kesme derinliği skalası
(28) | Vida mengenesi çiftiA)

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.