# Технічні дані

Ручна дискова пилка |  | GKS 18V-44 | GKS 18V-51
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JM3 0..‎ | ‎3 601 JM3 1..‎
Номінальна напруга | В | 18 | 18
Номінальна частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 6 300 | 6 300
Макс. глибина розпилювання
при куті розпилювання 0° | мм | 44 | 51
при куті розпилювання 45° | мм | 30 | 35
Фіксатор шпинделя |  | ● | ●
Розміри опорної плити | мм | 117 x 222 | 117 x 230
Діаметр пиляльного полотна | мм | 125 | 140
Макс. товщина центрального диска | мм | 1,8 | 1,8
Мін. товщина центрального диска | мм | 0,6 | 0,6
Посадочний отвір | мм | 20 | 20
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,4–3,5 | 2,5–3,6
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ≥ 4,0 A·год ProCORE18V... ≥ 4,0 A·год | GBA 18V... ≥ 4,0 A·год ProCORE18V... ≥ 4,0 A·год
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.